
[產品描述]
· 量測原理：符合環保署公告方法NIEA W211.51C。
以紅外光880nm照射於水樣，收集90度角散射光以偵測懸浮固體濃度。
· 材質：不鏽鋼外殼，耐腐蝕。
· RS-485輸出，Modbus通訊。
· 藍寶石鏡面，抗干擾能力強，不受色度影響。
· 具超音波自動清洗功能，清洗頻率可依現場需求調整。
· 開機即自動啟動清洗一次。
[適用場所] 污水、海水、地下水、養殖、河川湖泊偵測系統。
[選配型號]
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	量測原理
	135° 散射光

	量測範圍
	0-20,000mg/L (ppm)

	解析度
	0.1 mg/L

	精確度
	±2%

	溫度範圍
	-15°C～50°C 自動溫度補償

	最大工作壓力
	0.3MPa

	校正方式
	1或2點

	電	源
	9~36VDC

	耗 電 量
	2W

	尺    寸
	Ø50*210mm

	防護等級
	IP68

	外殼材質
	316L不鏽鋼
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